@(#)sphread.me  20.2.2.1 SAP 96/07/26 - /usr/projects/sccs/src/s.sphread.me
=============================================================

                    S A P p h o n e

=============================================================

Scope:  making telephone calls from within R/3

Prerequisites:

Operating system            Microsoft Windows or Windows NT
                            with Microsoft TAPI
                            and  Microsoft OLE
Telephony software          Any TAPI compliant telephony
                            service provider
Telephony hardware          Modem or telephone adapter supported
                            by the telephony service provider
                            (per workplace).



Installation von SAPphone
=========================

Im R/3: Benutzerfestwert SP1: Land, von dem aus
        Anrufe initiiert werden.

        RFC-Destination "TAPIDEST" anlegen,
        Typ TCP, "User" (3.0c: FrontEnd-Workstation).
        Programm: <PATH>\sphrfcs.exe

Installationsverzeichnis: beliebig

SAPphone-Programme:

sphrfcs.exe  - SAPphone RFC server program
sphtapic.exe - SAPphone TAPI client program


sapphone.ini - Windows INI-Datei
sapphone.reg - Registrierung des OLE-Servers
               Achtung: in dieser Datei ist als Local Server
                        das Programm sphtapic.exe mit vollem
                        Pfad (c:\sapphone\sphtapic.exe) angegeben.
                        Gegebenenfalls ist dieser Eintrag der
                        vorliegenden Installation (Laufwerk ?
                        Pfad ?) anzupassen.


DLLs für RFC: librfc16.dll
              librfc2.dll
              librfc3.dll
              librfc4.dll
              librfc5.dll


SAP TAPI service provider for Meridian V.24 adapter
  (diese Programme werden lediglich zum Test der Installation
   ausgeliefert - sie sind nicht fuer den produktiven Betrieb
   geeignet):

               sphtapis.exe
               sphtapis.sym
               sphtsp.tsp
               oemsetup.inf




Folgende MS-Programme sind fuer den Betrieb von SAPphone nicht
erforderlich - sie unterstuetzen lediglich die Problemanalyse:

DBWIN:        C:\MSVC\BIN\dbwin.exe
              C:\MSVC\BIN\dbwin.dll

OLE2VIEW:     C:\MSVC\BIN\OLE2VIEW.EXE


MERIDIAN V.24-Adapter:


Hardware
=========
      V24-Adapter
      V24-Kabel mit:
                    1 Stecker 25-polig m
                    1 Stecker  9-polig w   (oder anderer, je nach PC)
                    Datenleitungen nicht gekreuzt

     Arbeitsmodus des Adapters über Telefon-Funktion "Program"
     einstellen:

     - P-28: Terminalbetrieb

     - Verbindungsparameter: P-22: 9600 Baud (wie in driver setup),
                             Parity NONE, Xon/Xoff,
                             1 Stopbit, 8 Datenbits,
                             DTR ein, DCD ein

     - P-66: Select emulation (Tastaturwahl)

     - P-63: Kontrolle der V.24-Verbindung: "V.24 Statusanzeige"

       (DCD, DSR an, TXD, RXD bei Datenaustausch blinkend)

     - AT-Modus:  ATE1 (Echo an), ATV1 (verbal)



TAPI-Server installieren:

     C:\WINDOWS\CONTROL.EXE
	       (Starten mit Parameter "Telephony")

               Systemsteuerung -> Telephony
               -> Driver Setup

     Fuer MERIDIAN: Mode "MERIDIAN",
                    Pulswahlverfahren.

===========================================================================

