PIN 1

AN2 AN3 VRL GND MODA E EXTAL

PE2 PE3 /LIR

AN6 o o o o o o o AD0

PE6 PC0

AN5 PE5 o o o o o o o o o XTAL

AN7 VRH MODB AS R/W

AN4 PE4 o o AN1 PE6 VSTBY STRB AD2 o o AD1 PC1

PE1 PC2

A8 PB0 o o AN0 PE0 AD4 PC4 o o AD3 PC3

A10 PB2 o o A9 PB1 AD6 PC6 o o AD5 PC5

A12 PB4 o o A11 PB3 /RESET o o AD7 PC7

A13 /IRQ

A14 PB6 o o PB5 IC1 OC4 OC2 VCC SCLK o o /XIRQ

PA2 PA4 PA2 PD4

IC3 o o o o o o o o o RXD PD0

PA0

A15 MISO

PB7 o o o o o o o PD2

IC2 OC5 OC3 PAI /SS MOSI TXD

PA1 PA3 PA5 PA7 PD5 PD3 PD1

68HC11 Pinout

MOUNT ON BOTTOM OF BOARD