Difference bus D[X-3] D[X-2] D[X-1]D[X+2]D[X+3] D[X+4]

Column bus [X-2] [X-1] [X] [X+1][X+4] [X+5] [X+6]

/CLK (A2D /OE)