+-inin

+--10KΩ +--

1KΩ

10KΩ

1 2 SEL

1/3 CD4053

+-

3.3KΩ

100uF +--

2.2KΩ

470Ω

+-outout