R96

+12V

1KΩ +--

1KΩ

1KΩ

+-outout

1KΩ

+6V

270Ω